|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 a | | |
| **Zasilacz komputera ATX – 33 sztuk** | | |
| LP | Parametry | Opis (minimalne wymagania) |
| 1 | Standard zasilacza (ATX) | 1.3 |
| 2 | MTBF | Nie mniej niż 100 000h |
| 3 | Regulacja prędkości obrotów wentylatora | Automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza) |
| 4 | Zabezpieczenia | ◦OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem)  ◦UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych)  ◦OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem)  ◦OLP (zabezpieczenie przeciążeniowe)  ◦SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) |
| 5 | Moc zasilacza | Nie mniejsza, niż 420W |
| 6 | Wentylator | * Slient * Średnica, nie mniejsza niż 12 cm |
| 7 | Napęd optyczny | Brak |
| 8 | Minimalna ilość złącz zasilających | 1. SATA: 2 2. MOLEX: 3 3. 4-pin 12V: 1 4. PCI-E 6-pin 1 |
| 9 | PFC | Pasywny |
| 10 | Minimalna gwarancja | 3 lata |