|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 h | | |
| **Monitor LED – 2 sztuki** | | |
| LP | Parametry | Opis (minimalne wymagania) |
| 1 | Proporcje obrazu | 16:9 |
| 2 | Przekątna ekranu | 24" |
| 3 | Typ matrycy | TFT-TN lub lepsza |
| 4 | Technologia podświetlania | Diody LED |
| 5 | Plamka matrycy | maks. 0.280 mm |
| 6 | Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| 7 | Czas reakcji | 5 ms |
| 8 | Jasność | 250 cd/m² |
| 9 | Kąt widzenia poziomy | 170 ° |
| 10 | Kąt widzenia pionowy | 160 ° |
| 11 | Ilość kolorów | 16,7 mln |
| 12 | Gniazda we/wy | * 1 x 15-pin D-Sub * 1 x DVI |
| 13 | Minimalna gwarancja | 2 lata |