Załącznik nr 3

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Monitor LCD – 10 szt. Minimalne wymagania:** | |
| Przekątna ekranu: | 21,5” |
| Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kontrast | 1000:1 |
|  | 50000000:1 |
| Full HD |  |
| OSD |  |
| Złącza: |  |
| D-Sub | 1 szt. |
| HDCP | 1 szt. |
| HDMI | 1 szt. |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Dołączone okablowanie: |  |
|  | Przewód DVI  Przewód VGA  Przewód zasilający |
| Certyfikaty: |  |
| EPEAT GOLD  TCO06  TUV-GS    CE (Unia Europejska)    RoHS (Unia Europejska)    Energy Star |  |
| Dedykowany uchwyt VESA | regulacja w 2 płaszczyznach |
| Gwarancja | 3 lata |
| Deklaracja Zgodności CE | tak |