Załącznik nr 3

|  |
| --- |
| 1. **Monitor LCD – 10 szt. Minimalne wymagania:**
 |
| Przekątna ekranu: | 21,5” |
| Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kontrast | 1000:1 |
|  | 50000000:1 |
| Full HD |  |
| OSD |  |
| Złącza: |  |
| D-Sub | 1 szt. |
| HDCP | 1 szt. |
| HDMI | 1 szt. |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Dołączone okablowanie: |  |
|  | Przewód DVIPrzewód VGAPrzewód zasilający |
| Certyfikaty: |  |
| EPEAT GOLDTCO06TUV-GS CE (Unia Europejska) RoHS (Unia Europejska) Energy Star |  |
| Dedykowany uchwyt VESA | regulacja w 2 płaszczyznach |
| Gwarancja  | 3 lata |
| Deklaracja Zgodności CE  | tak |