**SPECYFIKLACJA TECHNICZNA**

**D.07.06.02.**

**Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy**

**STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU**

**1. Wstęp**

**1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej**

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące dostawy i odbioru urządzeń zabezpieczających ruch pieszy dla oznakowania dróg powiatowych .

**1.2. Zakres stosowania ST**

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetar­gowy przy zlecaniu i reali­zacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

**1.3. Zakres Dostaw objętych ST**

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Dostaw urządzeń zabezpieczających ruch pieszy tj: balustrad U-12a,

**2. Materiały**

**2.1. Materiały do wykonania i ustawienia, ogrodzeń segmentowych U-12a**

**2.1.1. Ogrodzenie segmentowe U-12a.**

Bariera powinna być wykonana z rury ocynkowanej, lakierowanej proszkowo koloru żółtego. Prześwit 480 mm. Dla potrzeb kosztorysu należy przyjąć wysokość balustrady 1,1 m. Części balustrady łączone są ze sobą na drodze procesu spawania. Zabezpieczenie antykorozyjne polega na ocynkowaniu ogniowym poszczególnych członów oraz malowaniu proszkowym dwoma warstwami farby. Montaż poprzez wiercenie i zabetonowanie w gruncie .

**4. Transport**

Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu.

Powinny one być zamocowane w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i niszczenie.

**5. Kontrola jakości Robót**

Kontrola jakości Dostaw polega na sprawdzeniu:

1. zgodności ogrodzenia z zamówieniem,
2. ciągłość, wygląd zabezpieczenia antykorozyjnego.

**6. Obmiar Dostaw**

**6.1. Jednostka obmiarowa**

Jednostka obmiarową jest 1 mb zamontowanej balustrady U-12a wraz z uwzględnieniem wszystkich elementów potrzebnych do montażu.

Obmiar robót będzie określać faktyczną ilość dostarczonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**7. Odbiór Dostaw**

Dostawy uznaje się za wykonane zgodnie z zamówieniem i ST jeśli wszystkie badania dały wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia niezgodność z warunkami określonymi w SST i zamówieniem dostawa nie zostanie odebrana z podaniem szczegółowego uzasadnienia.

**8. Podstawa płatności**

**8.1. Cena jednostkowa**

Cena jednostkowa 1 mb . , ogrodzenia segmentowego obejmuje:

* zakup i dostarczenie materiałów,
* prace pomiarowe.
* montaż barier