|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 b | | |
| **Procesor – 33 sztuk** | | |
| LP | Parametry | Opis (minimalne wymagania) |
| 1 | Gniazdo procesora | Kompatybilne z oferowaną płytą |
| 2 | Taktowanie procesora | Nie mniej niż 3,2Ghz |
| 3 | Taktowanie Turbo | Nie mniej niż 3,4Ghz |
| 4 | Liczba rdzeni | Nie mniej niż 4 |
| 5 | Liczba wątków | Nie mniej niż 4 |
| 6 | Technologia wykonania | Nie większa niż 22nm |
| 7 | Architektura | 64-bit |
| 8 | Rodzaj chłodzenia | Aktywne |
| 9 | Wtyczka zasilająca chłodzenie | 4Pin PWM |
| 10 | Minimalna gwarancja | 3 lata – łącznie z zestawem chłodzącym |