|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 k | | |
| **Napęd DVD-RW zewnętrzny – 10 sztuk** | | |
| LP | Parametry | Opis (minimalne wymagania) |
| 1 | Interfejs | USB 2.0 |
| 2 | Odczytywane formaty płyt CD | * CD-R * CD-ROM * CD-RW * CD-DA * CD-Extra * CD-TEXT * Photo-CD * Video-CD * Multisession CD |
| 3 | Odczytywane formaty płyt DVD | * DVD±R * DVD±RW * DVD±R DL * DVD-ROM * DVD-RAM * DVD-Video |
| 4 | Max. prędkość odczytu CD | 24x |
| 5 | Max. prędkość odczytu DVD-ROM | 8x |
| 6 | Max. prędkość odczytu DVD-RAM | 5x |
| 7 | Max. prędkość zapisu CD-R | 24x |
| 8 | Max. prędkość zapisu CD-RW | 24x |
| 9 | Max. prędkość zapisu DVD-R | 8x |
| 10 | Max. prędkość zapisu DVD-RW | 6x |
| 11 | Max. prędkość zapisu DVD-R (DL) | 6x |
| 12 | Max. prędkość zapisu DVD+R (DL) | 6x |
| 13 | Bufor | 1 MB |
| 14 | Minimalna gwarancja | 2 lata |