**Załącznik nr 1**

**Specyfikacja techniczna.**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych urządzeń skupiających funkcje kolorowej kopiarki cyfrowej, drukarki i skanera.**

**Wymagane parametry techniczne urządzenia:**

**●** format oryginału – A5 – A3

● format kopii – A5R – A3 (wierny obraz oryginału tzw. trzymanie skali)

● kopiowanie i drukowanie/A4 (mono/kolor): min. 45 obrazów na minutę

● kopiowanie i drukowanie/A3 (mono/kolor): min. 20 obrazów na minutę

● automatyczny druk dwustronny: min. 45 obrazów na minutę

● skanowanie: do 120 obrazów A4 na minutę

● kopia i skan to ma być wierny obraz oryginału, urządzenie musi trzymać skalę

● formaty skanowania PDF, JPEG, TIFF, szyfrowany PDF, XPS,

● skanowanie sieciowe do e-maila, FTP, SMB, skrzynek użytkowników, USB

● podgląd skanowania w czasie rzeczywistym

● rozdzielczość drukowania 1800 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi

● rozdzielczość skanowania i kopiowania 600 x 600 dpi

● powiększenie – 25-400%, automatyczny zoom

● dysk twardy min. 250 GB, pamięć RAM min. 4 GB

● system operacyjny: Windows (32/64) 7, 8, 10, Windows Serwer 2008, 2012

● wydajność tonera: czarny do 28 000 stron, kolor do 25 000 stron

● wydajność bębna: czarny do 130 000 stron, kolorowy do 100 000 stron

● wydajność wywoływacza: czarny i kolorowy min. 200 000 stron

● obsługiwana gramatura papieru: 60 g/m2 do 300 g/m2

● co najmniej 2 kasety po 500 kartek papieru każda

● podajnik ręczny na 100 arkuszy

● automatyczny podajnik dokumentów, min. 100 oryginałów

● panel operacyjny – kolorowy dotykowy wyświetlacz w języku polskim

● identyfikacja użytkowników poprzez czytnik biometryczny (linii papilarnych) lub czytnik kart zbliżeniowych RFID 125kHz UNIQUE

● szafka pod kopiarkę, oryginalna dostarczana jako opcja przez producenta sprzętu

● wymagania dotyczące gwarancji i serwisu:

- serwis autoryzowany przez producenta,

- czas naprawy od momentu zgłoszenia – 7 dni,

- gwarancja co najmniej 24 miesięcy